**行业团体锌铝标准-12个试验文件引用标准清单**

**1、GB/T 16823.1-1997螺纹紧固件应力截面积和承载面积**

**2、GB/T 16823.2-1997螺纹紧固件紧固通则**

**3、GB/T 18684-2002 锌铬涂层技术条件**

**4、GB/T 5267.2-2002（ISO 10683:2000,IDT)紧固件 非电解锌片涂层**

**5、GB/T 4956—2003（ISO 2178：1982,IDT） 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法**

**6、GB/T 6462-2005 (ISO 1463:2003,IDT) 金属和氧化物覆盖层厚度测量 显微镜法**

**7、GB/T 6739-2006 (ISO 15184:1998.IDT) 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度**

**8、GB/T 13893-2008 色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法**

**9、GB/T 1735-2009 色漆和清漆耐热性的测定**

**10、GB/T 16823.3-2010(ISO 16047-2005,IDT)紧固件 扭矩-夹紧力试验**

**11、GB/T 26110-2010 锌铝涂层 技术条件**

**12、GB/T 10125-2012(ISO 9227:2006,IDT) 人造气氛腐蚀实验 盐雾实验**